様式 ４１

 ３級火薬庫定期自主検査結果表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  保安物件の種類 |  第 １ 種 |  第 ２ 種 |  第 ３ 種 |  第 ４ 種 |
|    |  |  |  |  |
|   の距離 |  ｍ |  ｍ |  ｍ |  ｍ |
|  検 査 結 果 |  適 ・ 否 |  適 ・ 否 |  適 ・ 否 |  適 ・ 否 |
|  検　査　項　目 |  検　 　査 　　内　 　容 |  　補正・補修事項 |  判定 |
|   |  耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|   |  内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。 |  | 適・否 |
|   |  金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 |  | 適・否 |
|  内　　　　　面 |  板張り、床面に鉄類は表われていないか。 |  | 適・否 |
| 天井両妻の換気孔 |  金網張りに腐食などの異常はないか。 |  | 適・否 |
|  壁 |  構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  天 井 裏 |  盗難防止の金網張りに異常はないか。 |  | 適・否 |
|  屋 根 |  鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火構造に異常ないか。 |  | 適・否 |
|  隔 壁 |  構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  入 口 の 位 置 |  付近の保安物件に対し危険の虞のない側であるか。 |  | 適・否 |
|  土 堤 |  こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  簡 易 土 堤 |  こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  警 鳴 装 置 |  別紙点検表による。 |  |  |
|  注 水 設 備 |  貯水槽等の位置、数量は良いか。 |  | 適・否 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  窓 |  鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。 |  | 適・否 |
|   |  |  | 有・無 |
|   |  防爆式電燈、配線等に異常はないか。 |  | 適・否 |
|   |  |  | 有・無 |
| 検査を指揮監督した保安責任者による記名押印 |  　 印 　 |