様式６４

火 薬 類 消 費 計 画 書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 消費の方法 | 発破方法 | （１）用　途　 □切取　 □採石　 □人工地震　 □建造物破壊　 □道路建設　 □採土（２）場　所 □水中　 □地上 □坑内　 □高温孔　 □その他（　　　　）（３）方　法 □坑道　 □小割　 □長孔　 □ベンチカット　 □拡底 □土　 □伐材 □伐根 □コンクリート及び鋼材　 □その他（　　　　）（４）装　薬 □穿孔 □蛇穴 □張付 □その他（　　　　）（５）込　物 □砂　 □粘土　 □砂と粘土の混合物　 □埋めもどし　 □その他（　　　）（６）装てん具 □木製込棒　 □装てん機　 □その他（　　　　） |
| １日の発破回数 最多 　　回、　 最小　　　回、　　平均　　　回　 |
| 1日の発破時刻帯 | １回 |  　 時～　　時 | ３回 | 　　時～　　時 | ５回 | 　　時～　　時 | ７回 | 　　時～　　時 |
| ２回 |  　時～　　時 | ４回 |  　時～　　時 | ６回 | 　　時～　　時 | ８回 | 　　時～　　時 |
| １回の斉発数 |  区 分 |  瞬発 |  段 発 |  導火線発破の　連続点火数 |  ＤＳの使用段数 　　　 段～ 　　 段 ＭＳの使用段数 　　　 段～ 　　 段 |
| ＤＳ | ＭＳ |
| 最大（個） |  |  |  |  |
| 点火方法等 |  □発破器［（ □発電様式 □コンデンサ式） 　□発掛］ □発破母線（ 　　 ｍ） □電気 □迷走電流検知器 □補助母線 □発破器能力試験器　 □抵抗測定器 □絶縁テープ □導線試験器（□光電池□抵抗） □その他（ ） □導火線　火点具の名称 □線香 □落火 □ライター 退避遅延防止 □発破時計 □捨て導火線 |
| 消費の積算根拠 |  火薬類の 種　　類 | 発破対象物１㎥ 当り |  発破対象物の採取計画量(㎥) |  消費計画上の 所 要 数 量 | １日の最大消 費 量 | １月の最大消 費 量 | 期 間 中 の 消 費 量 |
|  火薬(㎏) |  Ｘ ＝ |  |  |  |
|  爆薬(kg) |  Ｘ ＝ |  |  |  |
| 工業雷管(個) |  Ｘ ＝ |  |  |  |
| 電気雷管(個) |  Ｘ ＝ |  |  |  |
| 導火線(ｍ) |  Ｘ ＝ |  |  |  |
| コンクリート破砕器(個) |  Ｘ ＝ |  |  |  |
|  |  Ｘ ＝ |  |  |  |
| 爆薬の種類 |  □ダイナマイト □アンホ □スラリー □カーリット □その他（　　　　　　　　　） 　 |
| 譲受先名 |  |
| 責任者等 | 記録責任者名 | 点火指揮者名 | 見張人名 |
| 取扱所 | 火工所 | 発破場所 | 取扱所 | 火工所 |
|  |  |  | （甲・乙・発破士） | (専従･非専従) | （専従･非専従) |
| 　  火薬類 取扱所□有 □無 |  位 置 |  建 物 |  警 戒 札 （ 定 員 ） |  扉 |
|  □通路、火気の取 扱い場所等なし □湿気無し □平坦地 |  □木造 □１０cm以上の鉄筋 コンクリート平家建 □１２cm以上コンクリ ートブロック平家建 □その他（　　　　） □見張人常時配置 □見張人不要 |  □火薬 □取扱所 □火気厳禁 □立入禁止 □定員の標示（ 名） □責任者名の標示 □その他（　　　　） |  □平常見張人配置 □２mm以上の鉄板 □その他 （ ） |
|  屋 根 |  内 面 |  錠 |  掲 示 |  境 界 さ く |  収 納 設 備 |
|  □金属板 □ストレート板 □かわら □その他 ( ) |  □木板 □ベニヤ板 □その他 ( ) |  □シリンダー □その他 |  □法規 □心得 | 高さ m有刺 段張り鉄線支柱 間隔 m |  □収納容器 製で 個 □作り付棚 |
| 天井裏又は屋根の金網 |  床面積 | 天井の高さ |  暖房 |  照 明 |  そ の 他 |
|  □有(直径４mm以上 網目５cm以下) □無 |  ㎡ | 床面から ㎡ |  □温水 □蒸気 □熱気 □無し |  □隔離した電灯 □安全装置式定着電灯 □金属管工事 □キャブタイヤー □ケーブル □がい装ケーブル |  □帳簿有 □整理整頓 |
|  位置構造及び設備に関する図面は、別添のとおり。 |
| 火工所□有□無□25kg以下□25kg超□移動する□固定 |  位 置 |  建 物 等 |  警 戒 札 （ 定 員 ) |  屋 根 |  内 面 |
|  □通路、火気の取 扱い場所等無し □湿気無し □平担地 |  □木造外部鉄板張 □テント □その他( ) ( □換気措置有) |  □火気 □火工所 □火気厳禁 □立入禁止 □定員の標示( 名) □責任者名の標示 □その他( ) |  □金属板 □ストレート板 □かわら □その他 ( ) |  □木板 □ﾍﾞﾆﾔ板 □その他 ( ) |
|  収 納 設 備 |  錠 |  掲 示 | 天井の高さ |  床面積 |  安全作業 |  暖 房 |
|  □収納容器 製で□個 □作り付棚 |  □有 □無 |  □法規 □心得 | 床面から m |  m |  □平坦地 □作業机 |  □温水 □無し □蒸気 □熱気 |
|  照 明 |  さ く |  そ の 他 |
|  □隔 離 し た 電 灯 □安 全 装 置 式 □金 属 管 工 事 □キャブタイヤーケーブル □が い 装 ケ ー ブ ル |  高 さ m で［□有 刺 鉄 線 □ロ ー プ □そ の 他 （ 　　　　　）］で 段 張りの支柱間隔は mである。 | □帳 簿 有□整 理 整 頓 |
|  位置、構造及び設備に関する図面は、別添のとおり。 |
| 存置量(最大) |  区 分 |  爆 薬 (kg) |  火 薬 (kg) |  雷 管 (個) |  |  備 考 |
| 取 扱 所 |  |  |  |  |
| 火 工 所 |  |  |  |  |
|  従事者名簿及び消費場所付近の見取図は別添のとおり。 |